(footprint "DS04-254-xx-01BK"
	(version 20241229)
	(generator "pcbnew")
	(generator_version "9.0")
	(layer "F.Cu")
	(property "Reference" "REF**"
		(at 2.8 0 90)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "b3a199cf-5318-488e-abc8-6fd7d3d927d8")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Value" "DS04-254-xx-01BK"
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(uuid "462beef9-4c26-4691-990d-1e0bcb2a86a3")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Datasheet" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "e7771260-fcb7-48a5-9870-e08c761373a9")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(property "Description" ""
		(at 0 0 0)
		(layer "F.Fab")
		(hide yes)
		(uuid "1dcc6580-b293-4f0d-8f51-3de485bbed80")
		(effects
			(font
				(size 1.27 1.27)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(attr through_hole)
	(fp_line
		(start -1.97 -3.3)
		(end -1.05 -3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ac0a8390-7706-41e5-a250-52a2c4a5df98")
	)
	(fp_line
		(start -1.97 3.3)
		(end -1.97 -3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e7f8c9aa-e7ed-4845-8c78-4a3acb29e40b")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -5.21)
		(end 1.05 -5.21)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "614c5fb7-4aba-4a77-a1b0-c0bfff04b276")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 -3.3)
		(end -1.05 -5.21)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "fb8109be-c70a-4791-898f-f15ece329947")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 3.3)
		(end -1.97 3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "f8afb01a-1edd-4c30-a563-1cf188268feb")
	)
	(fp_line
		(start -1.05 3.3)
		(end -1.05 5.21)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "e9c12f63-347e-4214-9ada-8c0a832b9101")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 -5.21)
		(end 1.05 -3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "7c16a139-cd49-4f12-895c-83e2fcbea929")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 -3.3)
		(end 1.97 -3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "0fee68d7-d32e-4375-bcb0-2c2a65b0b0e0")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 3.3)
		(end 1.05 5.21)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "ebb57ae4-e0b9-424f-9dac-fdd532496f00")
	)
	(fp_line
		(start 1.05 5.21)
		(end -1.05 5.21)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "58175ab9-f535-4043-b04f-ed0a2588d164")
	)
	(fp_line
		(start 1.97 -3.3)
		(end 1.97 3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type default)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "93881887-c577-4ad4-91f2-a5ec0f2b46bd")
	)
	(fp_line
		(start 1.97 3.3)
		(end 1.05 3.3)
		(stroke
			(width 0.1)
			(type solid)
		)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "d26e1bea-fabb-4e05-b306-2176a10558d5")
	)
	(fp_line
		(start -1.77 -3.1)
		(end -0.85 -3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "83df6d3a-f5fe-45eb-adc6-3fc6776ab96a")
	)
	(fp_line
		(start -1.77 3.1)
		(end -1.77 -3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "8d925c3d-dc51-4539-8afe-6502307d065c")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 -5.01)
		(end 0.85 -5.01)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "07338875-2199-4aff-99a6-d22ae5e3db06")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 -3.1)
		(end -0.85 -5.01)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "a4cd4836-21eb-4ca1-9262-c0d5b4892cf1")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 3.1)
		(end -1.77 3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "2f4fa65b-1ebd-47c7-add7-0678b770a7e6")
	)
	(fp_line
		(start -0.85 5.01)
		(end -0.85 3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "9c812c39-4200-4d7f-a52f-294a29739e2d")
	)
	(fp_line
		(start 0.85 -5.01)
		(end 0.85 -3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "d405c7bf-558a-42c7-b611-d4c5e81bea60")
	)
	(fp_line
		(start 0.85 -3.1)
		(end 1.77 -3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "6f0803b6-45df-4611-88ea-be602d3867ca")
	)
	(fp_line
		(start 0.85 5.01)
		(end -0.85 5.01)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "e6b6c725-8a25-40f9-b524-604dfc85054c")
	)
	(fp_line
		(start 0.85 5.01)
		(end 0.85 3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "91bbc548-ddfa-4ef3-9f72-250703cb5f29")
	)
	(fp_line
		(start 1.77 -3.1)
		(end 1.77 3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "ea1a5f55-b057-42fc-97ec-bf299801cf09")
	)
	(fp_line
		(start 1.77 3.1)
		(end 0.85 3.1)
		(stroke
			(width 0.05)
			(type default)
		)
		(layer "F.CrtYd")
		(uuid "98267ea5-cd81-4e48-8f9f-8bdd698bb507")
	)
	(fp_text user "ON"
		(at -2.8 0 90)
		(unlocked yes)
		(layer "F.SilkS")
		(uuid "c2121592-aba3-47fc-9a25-f7c1aca68197")
		(effects
			(font
				(size 1 1)
				(thickness 0.15)
			)
		)
	)
	(pad "1" thru_hole oval
		(at 0 3.76)
		(size 1.2 2)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "71d540e8-751d-40ea-8054-379467f419ee")
	)
	(pad "2" thru_hole oval
		(at 0 -3.76)
		(size 1.2 2)
		(drill 0.8)
		(layers "*.Cu" "*.Mask")
		(remove_unused_layers no)
		(thermal_bridge_angle 45)
		(uuid "29e00e1d-2f29-427c-8888-e0c7ff803eb0")
	)
	(embedded_fonts no)
)
